Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради повторно здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей у будівлі ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради по вул. Незалежності, 6 в м. Перечин Закарпатської області»
Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:        Закупівля робіт

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2024-08-01-003044-a 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Клас наслідків (відповідальності) – СС2.  
2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2024 р.
		3. Характеристика об’єкту та об'єми робіт:
Будівля  ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради є двоповерховою, складається із прямокутних блоків, з’єднаних між собою перехідною галереєю. Втручання в несучі конструкції (конструкції фундаментів, зовнішні та внутрішні несучі стіни, внутрішні перегородки, перекриття, покриття тощо) проектом не передбачається.

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	29

	 

	2

	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт.
	14

	

	3
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	97,43
	

	4

	Знімання дверних полотен 

	м2
	
27,78
	

	5
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі
	м
	48,02
	

	6
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях 
	м2
	16,807
	

	7
	Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію
	т
	0,74016
	

	8
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	7,29
	

	9
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	7,2
	

	10
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	12
	

	11
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	47,81
	

	12
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
	м2
	15,5
	

	13
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками
площею понад 2 до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
	м2
	7,15
	

	14
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
	м2
	5,13
	

	15
	Установлення віконних зливів
	м
	48,02
	

	16
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	48,02
	

	17
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків 
	м
	184,2
	

	18
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином 
	м2
	55,26
	

	19
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	55,26
	

	20
	Додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін
	м2
	55,26
	

	21
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	55,26
	

	22
	Навантаження сміття вручну
	т
	9,41
	

	23
	Перевезення сміття до 5 км
	т 
	9,41
	





4. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам  ДСТУ ЕN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері», проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
5. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.
6. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів. З метою збереження схеми вікон по фасадній частині будівлі до початку робіт з  директором закладу та замовником затверджується зовнішній вигляд металопластикової конструкції ( ширина стулок, кількість глухих та поворотно-відкидних стулок та ін.).
7. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». 
8. Розміри та ескіз (конфігурація) віконних та дверних конструкцій вказані  у відомості заповнення  прорізів, що наводиться нижче, у якій літерною позначкою В позначені віконні конструкції, а позначкою Д – дверні конструкції. 
Віконні конструкції, позначені  В-5, В-6, В-7, В-8, В-9, В-10, В-11, повинні мати хоча б одну частину (кватирку, стулку) з режимом відчинення+провітрювання. 
Віконні та дверні конструкції повинні мати такі характеристики: 
- не менш як 5-ти камерний ПВХ профіль шириною не менше 70 мм з двокамерним склопакетом не менше 40 мм / 4і-14Аr-4-14Аr-4i або 4і-14Аr-4-14Аr-4si з i-cклом, заповненим аргоном;
- вітражі – алюмінієві, не менш як 3-камерний профіль шириною не менше 70 мм та склопакетом не менше 40 мм / 4і-14Аr-4-14Аr-4i або 4і-14Аr-4-14Аr-4si з i-cклом, заповненим аргоном.
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8. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт в сторону зменшення (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання/технічних вимог до предмету закупівлі) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. У разі зазначення у пропозиції учасника обсягу та/або складу робіт, що є більшим, ніж передбачено технічним завданням/технічними вимогами до предмету закупівлі, учасник повинен надати належне обґрунтування необхідності збільшення обсягу та/або складу робіт.
Очікувана вартість закупівлі:  – 1213881,00   грн. (з ПДВ).

         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом  «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей у будівлі ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради по вул. Незалежності, 6 в м. Перечин Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту на об’єкт на 2024 рік. 
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