Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Капітальний ремонт спортивного залу Філії початкова школа Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області по вул. Ужанська, 9, в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:        Закупівля робіт

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2023-08-02-007502-a     

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Клас наслідків (відповідальності) – СС1.  
2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2023 р.
3. Технічні вимоги:
	

	 

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	
	2
	3
	4
	5

	 
	Загально-будівельні роботи
	 
	 
	 

	1
	Виготовлення і встановлення деревяних захисних
екранів на радіатори
	  м2
	78,4
	 

	2

3
4
5

6

7
8
9
10

11


12
	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень
дверних прорізів по дереву
Нанесення розмітки
Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 
Армування стяжки дротяною сіткою
Улаштування підшивки стель фанерою
Розбирання чистої підшивки стель із фанери
Улаштування стяжок самовирівнювальних із суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм
Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недоформівних основ 


Улаштування покриттів з лінолеуму  ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках
	  м2

м2
м2
м2

м2

м2
м2
м2
м2

м2


м2
	78

30
 501 
501

501

501
28
28
501

501


501


	 

	13
	Улаштування плінтусів дерев'яних 
	м
	104
	 

	14
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів  опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 50 мм
	  м
	78
	 

	15
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	 шт
	18
	 

	16
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих 
	кВт
	39,6
	 

	17
	Установлення кранів повітряних
	  комплект
	18
	 

	18
	Прокладання  трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром          20 мм
	  м
	32
	 

	19


20
	Прокладання  трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром          32 мм 
Облицювання воріт стальних  профільованим листом (встановлення сітки загороджувальної)
	  м


м2
	132


220
	 

	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 
	 

	21
22

23

24
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирях, кількість ламп 1 шт
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	  м
шт.

шт.

шт
	216
17

1

1
	 




4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:
4.1. Оригінал гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації об'єкта  капітального ремонту протягом 3 років після проведення робіт. 
4.2.Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 ( або аналог)  версія 3.2.0 (не нижче) та складена у відповідності до чинних ДСТУ, що регламентують правила 
визначення вартості будівництва, скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника,  у складі: 
- орієнтовний графік виконання робіт (з урахуванням видів робіт, які необхідно виконати);  
- Договірна ціна (визначається без урахування вартості проектної документації, проходження її експертизи, витрат на авторський та технічний нагляд та витрат, які учасник понесе для участі у процедурі закупівлі);
· Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без урахування проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

5. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
6. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.
7. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи». Учасником у складі пропозиції надається інформація у довільній формі щодо зобов’язань Учасника дотримуватись зазначених заходів у сфері захисту довкілля.
8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист на підтвердження того, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються для виконання робіт, є новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність.
      Окрім того, учасник надає гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому  гарантує, що матеріали, які будуть використані під час виконання робіт, запропоновані учасником у складі тендерної пропозиції, не будуть ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.
9. У складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії оригіналів сертифікатів відповідності та висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали, які будуть використовуватись у виконанні робіт, завірені підписом та печаткою Учасника.  
10. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів. 
11. Технічні характеристики ПВХ покриття (спортивного лінолеуму) повинні відповідати вказаним Замовником параметрам або мати покращені порівняно з наведеними нижче властивості, а саме: 
- товщина не менше 6 мм.
- захисний шар не менше 0,7 мм.
- щільність не  менше 3600 г/м2.
- ізоляція від ударного звуку не менше 16 дБ.
- стійкість до рухомого навантаження не менше 1500 N
- група зносостійкості – максимальна.
На підтвердження технічних характеристик спортивного лінолеуму, що використовуватиметься при виконанні робіт, учасник повинен надати технічний паспорт виробу від виробника. Учасник надає порівняльну таблицю, складену в довільній формі, яка повинна містити відомості щодо відповідності основних технічних та якісних характеристик матеріалу, що пропонується учасником та буде застосовуватись під час виконання робіт, вимогам Замовника. Таблиця повинна містити точну назву матеріалу, його виробника, моделі/типу/класу,  що пропонується учасником.
12. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи на підтвердження лінолеуму вимогам нормативних документів, а саме сертифікат відповідності з додатками, чинний на момент подання пропозиції, згідно ДСТУ Б В.2.7-21:2013.
13. На підтвердження можливості використовувати під час виконання робіт вказаний учасником лінолеум,  необхідно надати лист від виробника про наявність та поставку лінолеуму переможцю закупівлі в разі визнання переможцем учасника, який повинен містити марку лінолеуму, що пропонується (в листі необхідно вказати ідентифікатор закупівлі, та містити дату не раніше від дати оголошення закупівлі). Також необхідно надати листа про офіційне дилерство від заводу-виробника.
14. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

Очікувана вартість закупівлі:  – 1 768 113,00  грн. (з ПДВ)

         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом «Капітальний ремонт спортивного залу Філії початкова школа Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області по вул. Ужанська, 9, в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту на 2023 рік.  



