Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Капітальний ремонт вбудованих приміщень дитячої бібліотеки за адресою: вул. Ужанська, 2, м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:        Закупівля робіт

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2023-12-01-016428-a
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Клас наслідків (відповідальності) – СС2.  
2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2024 р.
3. Технічні вимоги:
	Загальнобудівельні роботи

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари (з примиканнями до парапетів)
	м2
	250,53
	 

	2
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	222
	 

	3
	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів
	 м2
	222
	 

	4
	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один
канал
	м
	1,6
	 

	5
	Додавати на кожний наступний канал при розбиранні
димових цегляних труб і лежаків
	м
	7,2
	 

	6
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі
	м
	58
	 

	7
	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі
	м2
	4,715
	 

	8
	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету
	м2
	243
	 

	9
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	5
	 

	10
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (сходи)
	 м3
	7
	 

	11
	Знімання дверних полотен
	 м2
	47,5
	 

	12
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	12
	 

	13
	Знімання засклених віконних рам
	 м2
	25,67
	 

	14
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	10
	 

	15
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	0,7
	 

	16
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	10
	 

	17
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т (козирьок)
	т
	0,03
	 

	18
	Навантаження сміття вручну
	 т
	39,744
	 

	19
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	39,744
	 

	20
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків
	 м3
	1,17
	 

	21
	Суміш для укладання блоків
	кг
	29,25
	 

	22
	Газобетонні блоки "AEROC"
	м3
	1,1583
	 

	23
	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна,
марка ТГ-350
	м2
	1,287
	 

	24
	Піна монтажна
	л
	1,8837
	 

	25
	Скоби кріплення перегородок до існуючих стін та стель
	кг
	8,18
	 

	26
	Дюбель М12
	шт
	6
	 


- 12 

	1
	2
	3
	4
	5

	27
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
8 мм
	т
	0,01185
	 

	28
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр
3 мм
	т
	0,000378
	 

	29
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм
	т
	0,00633
	 

	 
	перемичка Пр-1
	 
	 
	 

	30
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.
	т
	0,01213
	 

	31
	Улаштування перемичок із металевих балок
	 т
	0,01213
	 

	32
	Кутник 50х5
	т
	0,01133
	 

	33
	Полоса 50х100х5
	т
	0,0008
	 

	 
	тип 1
	 
	 
	 

	34
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	11,085
	 

	35
	Улаштування підстильного шару бетонного
	м3
	5,5425
	 

	36
	Гiдроізоляція бетонних поверхонь
	м2
	110,85
	 

	37
	Гідроізоляційна суміш Гідрозіт BL двохкомпонент.
	кг
	532,08
	 

	38
	Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з
плит пінополістирольних т=5см
	м2
	110,85
	 

	39
	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм
	м2
	113,067
	 

	40
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	м2
	110,85
	 

	41
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати
	м2
	110,85
	 

	42
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	110,85
	 

	43
	Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм
	м2
	121,935
	 

	44
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	110,85
	 

	45
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	45,0051
	 

	46
	Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог 
	м2
	113,067
	 

	47
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	720,525
	 

	48
	Пласмасові хрестики  
	шт
	470,004
	 

	 
	тип 2
	 
	 
	 

	49
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	м2
	136,7
	 

	50
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	136,7
	 

	51
	Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з
плит пінополістирольних т=5см
	м2
	136,7
	 

	52
	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм
	м2
	139,434
	 

	53
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	м2
	136,7
	 

	54
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати
	м2
	136,7
	 

	55
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	136,7
	 

	56
	Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм
	м2
	150,37
	 

	57
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	136,7
	 

	58
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	55,5002
	 

	59
	Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог 
	м2
	139,434
	 

	60
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	888,55
	 

	61
	Пласмасові хрестики  
	шт
	579,608
	 

	 
	Сходові площадки
	 
	 
	 

	62
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	26,2
	 

	63
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	10,6372
	 

	64
	Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог 
	м2
	26,724
	 

	65
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	170,3
	 

	66
	Пласмасові хрестики  
	шт
	111,088
	 

	 
	Східці та підсхідці
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	67
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	7,6
	 

	68
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	39,52
	 

	69
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	3,4656
	 

	70
	Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог 
	м2
	7,904
	 

	71
	Шпаклівка Ceresit CD 32
	кг
	0,6232
	 

	 
	Плінтуси
	 
	 
	 

	72
	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	23,2
	 

	73
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	120,64
	 

	74
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	10,5792
	 

	75
	Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог 
	м2
	24,128
	 

	76
	Шпаклівка Ceresit CD 32
	кг
	1,9024
	 

	77
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	м2
	222
	 

	78
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати
	м2
	222
	 

	79
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	м2
	222
	 

	80
	Плiвка пароізоляційна
	м2
	244,2
	 

	81
	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих]
бетонів або фіброліту насухо
	м2
	444
	 

	82
	Плити пінополістирольні екструдовані , товщиною 100 мм
	м2
	457,32
	 

	83
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	м2
	222
	 

	84
	Плiвка поліетиленова
	м2
	244,2
	 

	85
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	м2
	222
	 

	86
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати
	м2
	222
	 

	87
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	222
	 

	88
	Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм
	м2
	244,2
	 

	89
	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран
	 м2
	222
	 

	90
	Шайба тарілчаста металева овальна
	шт
	888
	 

	91
	Саморіз покрівельний
	шт
	888
	 

	92
	Дюбель
	шт
	888
	 

	93
	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм
	 м
	87
	 

	94
	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати
	 м
	59
	 

	95
	Планка монтажна (метал- ПВХ)
	м
	28,28
	 

	96
	Планка оцинкована парапетна ,шириною 620мм, т=0,7мм
	м
	59,59
	 

	97
	Саморіз покрівельний
	шт
	1494
	 

	98
	Дюбель
	шт
	1494
	 

	99
	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього
водостоку
	л-ка
	1
	 

	100
	Воронки водостічні для плоского даху DN110, Н=600мм
	шт
	1
	 

	101
	Шайба тарілчаста металева овальна
	шт
	6
	 

	102
	Саморіз покрівельний
	шт
	6
	 

	103
	Дюбель
	шт
	6
	 

	 
	стояк дощової каналізації
	 
	 
	 

	104
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	10
	 

	105
	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм
	м
	10
	 

	106
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм
	шт
	1
	 

	107
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли
	 м3
	0,7
	 

	 
	парапетна воронка
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	5

	108
	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см
	шт
	4
	 

	109
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах
	шт
	4
	 

	110
	Встановлення однорівневих лійок
	л-ка
	4
	 

	111
	Воронки парапетні ПВХ Д110
	шт
	4
	 

	112
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	м
	21
	 

	113
	Водостічна труба д=110мм 
	м.п.
	21
	 

	114
	Кронштейни труби
	шт
	21
	 

	115
	Колiно
	шт
	12
	 

	 
	покриття з листової сталі
	 
	 
	 

	116
	Улаштування покриття з листової сталі
	м2
	4,14
	 

	117
	Сталь листова т=0,7мм
	м2
	4,2642
	 

	 
	відливи
	 
	 
	 

	118
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів
	м
	13,2
	 

	119
	Планка відливу 0,2м
	м.п.
	13,86
	 

	120
	Самонарізи
	шт
	65
	 

	121
	Мурування димарів без обштукатурювання
	м3
	1,15
	 

	122
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	 т
	0,02348
	 

	123
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,01988
	 

	124
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр
3 мм
	т
	0,00046
	 

	125
	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм
	т
	0,00314
	 

	126
	Улаштування поясів в опалубці (покриття вентканалів)
	м3
	0,17
	 

	127
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм
	т
	0,00241
	 

	128
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
12 мм
	т
	0,00906
	 

	129
	Штукатурення поверхні димарів
	м2
	7,1
	 

	130
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	м
	3
	 

	131
	Планка оцинкована парапетна ,шириною 620мм, т=0,7мм
	м
	3,03
	 

	132
	Дюбель розпірний
	шт
	30
	 

	 
	Двері
	 
	 
	 

	133
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах
	м2
	3,35
	 

	134
	Блоки двернi металопластикові індивідуального
виготовлення з безпороговим доступом
	м2
	3,35
	 

	135
	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) 
	шт
	15,2425
	 

	136
	Піна монтажна
	л
	0,620085
	 

	137
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	м2
	4,62
	 

	138
	Блоки двернi металопластикові індивідуального
виготовлення з безпороговим доступом
	м2
	4,62
	 

	139
	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) 
	шт
	16,7244
	 

	140
	Піна монтажна
	л
	0,705936
	 

	141
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	м2
	38,54
	 

	142
	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) 
	шт
	102,5164
	 

	143
	Піна монтажна
	л
	5,137382
	 

	144
	Блоки двернi металопластикові індивідуального
виготовлення з безпороговим доступом
	м2
	14,9
	 

	145
	Блоки двернi металопластикові індивідуального
виготовлення у зовнішній ламінації антрацит сірий з 
коефіцієнтом   теплопередачі  не менше 0,7 м.кв.град.
С/Вт  
	м2
	23,64
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	146
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	5,15
	 

	147
	Протипожежні двері металеві глухі ДМП ЕІ60
	м2
	2
	 

	148
	Двері металеві
	м2
	3
	 

	 
	Вікна
	 
	 
	 

	149
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	0,54
	 

	150
	Дюбель-шурупи 10х100мм
	шт
	4,4982
	 

	151
	Герметик силіконовий
	л
	0,0918
	 

	152
	Піна монтажна
	л
	0,30348
	 

	153
	Віконний блок металопластиковий, двокамерний ,
індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною
створкою  у зовнішній     ламінації антрацит сірий з
коефіцієнтом теплопередачі  не менше 0,7 м.кв.град.
С/Вт  
	м2
	0,54
	 

	154
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	8,61
	 

	155
	Дюбель-шурупи 10х100мм
	шт
	43,4805
	 

	156
	Герметик силіконовий
	л
	1,2915
	 

	157
	Піна монтажна
	л
	3,22875
	 

	158
	Віконний блок металопластиковий, двокамерний ,
індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною
створкою  у зовнішній     ламінації антрацит сірий з
коефіцієнтом теплопередачі  не менше 0,7 м.кв.град.
С/Вт  
	м2
	8,61
	 

	159
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	19,97
	 

	160
	Дюбель-шурупи 10х100мм
	шт
	77,6833
	 

	161
	Герметик силіконовий
	л
	2,352466
	 

	162
	Піна монтажна
	л
	5,881165
	 

	163
	Віконний блок металопластиковий, двокамерний ,
індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною
створкою  у зовнішній     ламінації антрацит сірий з
коефіцієнтом теплопередачі  не менше 0,7 м.кв.град.
С/Вт  
	м2
	19,97
	 

	164
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	14
	 

	165
	Дошки пiдвiконнi ПВХ 0,4м
	м
	14,28
	 

	166
	Піна монтажна
	л
	1,9432
	 

	167
	Установлення віконних зливів
	м
	14
	 

	168
	Водовідливи зовнішні 300
	м
	14,518
	 

	169
	Шурупи самонарізні
	шт
	49,42
	 

	170
	Гермобутил
	кг
	4,1118
	 

	171
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці до 5 м2
	м2
	10
	 

	172
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	28,7
	 

	 
	Відкоси
	 
	 
	 

	173
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю
	м2
	59
	 

	174
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	200
	 

	175
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	59
	 

	176
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	106,2
	 

	177
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	59
	 

	 
	Стеля
	 
	 
	 

	178
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	м2
	17,25
	 



	1
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	179
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	31,05
	 

	180
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	17,25
	 

	 
	амстронг
	 
	 
	 

	181
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	230,3
	 

	182
	Дюбелі 6х 40 мм
	шт
	683,991
	 

	183
	Т Профiлi металеві основні напрямні, довж. 3,7 м
	м
	218,785
	 

	184
	Т Профiлi металеві поперечні, довж. 1,2 м
	м
	437,57
	 

	185
	Т Профiлi металеві поперечні, довж. 0,6 м
	м
	218,785
	 

	186
	Кутник металевий пристінний
	м
	248,724
	 

	187
	підвіс
	шт
	184,24
	 

	188
	тяга підвісу
	шт
	184,24
	 

	189
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	220,94
	 

	190
	Плити стельові Армстронг 600х600х13
	м2
	231,987
	 

	 
	Стіни
	 
	 
	 

	191
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	435,55
	 

	192
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін
	м2
	435,55
	 

	193
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	1829,31
	 

	194
	Сітка штукатурна скловолокниста
	м2
	476,905
	 

	195
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	435,55
	 

	196
	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	м2
	29,95
	 

	197
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11
	кг
	194,675
	 

	198
	Суміш для шпарування СЕ-33
	кг
	12,1597
	 

	199
	Плитки керамiчнi 
	м2
	30,2495
	 

	200
	Пласмасові хрестики  
	шт
	126,988
	 

	 
	сходи
	 
	 
	 

	 
	стеля
	 
	 
	 

	201
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	м2
	30,65
	 

	202
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	55,17
	 

	203
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	30,65
	 

	 
	стіни
	 
	 
	 

	204
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	107,85
	 

	205
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	194,13
	 

	206
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	107,85
	 

	 
	зашивання стояків
	 
	 
	 

	207
	Улаштування обшивки колон  периметром до 1600 мм
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу
	м2
	4,95
	 

	208
	Профіль оцинкований 28/27
	м.п.
	2,7225
	 

	209
	Профіль оцинкований 60/27
	м.п.
	29,601
	 

	210
	Дюбель 6х40мм
	шт
	70,092
	 

	211
	Саморізи 3,5х9,5
	шт
	265,0725
	 

	212
	Саморізи 3,5х25
	шт
	168,3
	 

	213
	Шпаклівка "фугенфюллер"
	кг
	0,561825
	 

	214
	Стрічка армувальна
	м
	1,55925
	 

	215
	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм
	м2
	5,1975
	 

	216
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	4,95
	 

	217
	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
	кг
	8,91
	 

	218
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	4,95
	 



	1
	2
	3
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	219
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	м2
	264
	 

	220
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	 м2
	215
	 

	221
	Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 
	шт
	1737,2
	 

	222
	Сумiш (для приклеювання та захисту плит
мінераловатних) Ceresit СT 190
	кг
	2580
	 

	223
	Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем
	л
	36,55
	 

	224
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit  СT 64
	кг
	580,5
	 

	225
	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
	м2
	247,25
	 

	226
	Акрилова фарба Ceresit  СT 42
	кг
	107,93
	 

	227
	Дюбелі монтажні
	шт
	23,65
	 

	228
	Цокольний алюмінієвий профіль 103мм 
	мп
	93,45
	 

	229
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30
мм з опорядженням декоротивним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм та
декоративні виступи
	 м2
	40
	 

	230
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75
	м3
	1,224
	 

	231
	Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 
	шт
	242,8
	 

	232
	Сумiш (для приклеювання та захисту плит
мінераловатних) Ceresit СT 190
	кг
	488
	 

	233
	Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем
	л
	6,8
	 

	234
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit  СT 64
	кг
	110
	 

	235
	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
	м2
	51,2
	 

	236
	Акрилова фарба Ceresit  СT 42
	кг
	20,08
	 

	237
	Планка стінового захисту шириною 312мм на
декоративних виступах
	м.п.
	9,2
	 

	 
	оздоблення цоколю
	 
	 
	 

	238
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	 м2
	26
	 

	239
	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,
марка ПСБС-40
	м3
	2,6
	 

	240
	Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 
	шт
	210,08
	 

	241
	Сумiш (для приклеювання та захисту плит
мінераловатних) Ceresit СT 190
	кг
	312
	 

	242
	Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем
	л
	4,42
	 

	243
	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit  СT 64
	кг
	70,2
	 

	244
	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm
	м2
	29,9
	 

	245
	Акрилова фарба Ceresit  СT 42
	кг
	13,052
	 

	246
	Дюбелі монтажні
	шт
	2,86
	 

	247
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см
	шт
	32
	 

	248
	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	шт
	32
	 

	249
	Дюбель М12
	шт
	32
	 

	250
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	т
	0,0562
	 

	251
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,0562
	 

	252
	Труба профільна 20х40х3
	т
	0,024926
	 

	253
	сталь листова т=5-10мм
	т
	0,03296
	 

	254
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	2
	 

	255
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	м2
	2
	 

	256
	Улаштування крокв з дощок (дерев'яна обрешітка)
	м3
	0,03
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	257
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт
	м3
	0,0315
	 

	258
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	2,5
	 

	259
	Профільований лист з полімерним покриттям 0,5мм
	м2
	2,725
	 

	260
	Шурупи самонарізні RA 4,9х27
	шт
	15
	 

	261
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін
	м
	2,5
	 

	262
	Планка стінового захисту шириною 400мм
	м.п.
	2,625
	 

	263
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	8,4
	 

	264
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	 м3
	1,94
	 

	265
	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм
	м3
	6,4
	 

	266
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских
	м3
	2,7
	 

	267
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
8 мм
	т
	0,091149
	 

	268
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,007788
	 

	269
	Улаштування покриттів з ФЕМ на розчині із сухої
клеючої суміші
	м2
	17,5
	 

	270
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів
	м2
	10
	 

	271
	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з
підготовленням поверхні
	м2
	10
	 

	272
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	10,1
	 

	273
	Огороджуюча конструкція з нержавіючої сталі з
поручнями (для МГН)
	м
	10,1
	 

	274
	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю
вручну, глибина корита до 250 мм
	м2
	31
	 

	275
	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
цегляного щебеню
	м2
	31
	 

	276
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1
	м2
	-31
	 

	277
	Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації
	м2
	31
	 

	278
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1
	м2
	-31
	 

	279
	Залізнення цементних покриттів
	м2
	31
	 

	280
	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
	т
	0,155
	 

	281
	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів( бетонних
лотків)
	м
	2,8
	 

	282
	Бетонні лотки 350х160х60мм (відливи)
	шт
	8
	 

	 



	Електротехнічні рішення

	
	 

	

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	шт
	20
	 

	2
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	42
	 

	3
	Демонтаж кабелю
	м
	280
	 

	 
	ВРЩ
	 
	 
	 

	4
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	5
	Корпус розподільний, внутрішньої установки на 24
модулів (замок,н.ш., та ш.з)  VU24UA
	шт
	1
	 

	6
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	7
	Вимикач автоматичний триполюсний 32А,  PL6-C32/3N 

	шт.
	1
	 

	8
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	7
	 

	9
	Вимикач автоматичний однополюсний 10А, PL-6-C10/1N
	шт.
	3
	 

	10
	Вимикач автоматичний триполюсний 25А, PL-6-C25/3N
	шт.
	1
	 

	11
	Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 16A
PFL6-16/1N 
	шт
	3
	 

	 
	ЩО-1
	 
	 
	 

	12
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	13
	Корпус розподільний, внутрішньої установки на 24
модулів (замок,н.ш., та ш.з)  VU24UA
	шт
	1
	 

	14
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	15
	Вимикач автоматичний триполюсний 25А, PL-6-C25/3N
	шт.
	1
	 

	16
	Вимикач автоматичний однополюсний 10А, PL-6-C10/1N
	шт.
	5
	 

	17
	Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 16A
PFL6-16/1N 
	шт
	4
	 

	18
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2
	м
	563
	 

	19
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	м
	563
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	20
	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр
до 50 мм
	 м
	82
	 

	21
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	437
	 

	22
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби
	м
	193
	 

	23
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби
	м
	15
	 

	24
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	29
	 

	25
	Негорюча гофра 16 мм
	м
	630
	 

	26
	Негорюча гофра 25 мм
	м
	15
	 

	27
	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та
переріз жил 3х1,5 ВВГ нгд
	м
	445,74
	 

	28
	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та
переріз жил 3х2,5 ВВГ нгд
	м
	224,4
	 

	29
	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та
переріз жил 5х4 ВВГ нгд
	м
	17,34
	 

	30
	Монтаж свiтильникiв LED
	шт
	10
	 

	31
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад
2  до 4 шт
	шт
	26
	 

	32
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	шт
	8
	 

	33
	Світильник LED герметичний накладного монтажу;12W,
IP65   TLCL-125S
	шт.
	1
	 

	34
	Світильник LED герметичний накладного монтажу;18W,
IP65   TLCL-185S
	шт.
	6
	 

	35
	Світильник LED герметичний з влаштованим сутінковим
датчиком та датчиком руху18W,IP65 VL-BH12R-185-S
	шт.
	3
	 

	36
	Світлодіодна панель 587х587мм; 36W ; IP20 TL-PR364W
	шт.
	21
	 

	37
	Світлодіодна панель 587х587мм; 48W ; IP20 VL-Pb484W
	шт.
	5
	 

	38
	Cвітильник LED з вбудованим автономним живленням
REL-601
	шт
	4
	 

	39
	Показник виходу LED з вбудованим автономним
живленням EL50 4 LED/0.6W
	шт
	4
	 

	40
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних
	шт
	8
	 

	41
	Вимикач одноклавішний внутр. установки,10А TF-ST-
SW1-W
	шт.
	8
	 

	42
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних
	шт
	7
	 

	43
	Вимикач двоклавішний внутрішньої установки, 10А , IP20,
 TF-ST-SW2-W
	шт.
	7
	 

	44
	Коробка установочна ф60мм ПВХ ОНС 60 Fs
	шт
	15
	 

	45
	Коробка розгалудження внутр. установки s027030
	шт
	12
	 

	46
	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних
	шт
	59
	 

	47
	Розетка з заземлюючим контактом  внутр.,16А   ЕРН
2900121
	шт.
	46
	 

	48
	Розетка з заземлюючим контактом  внутр.,16А IP44 ЕРН
3100321
	шт.
	12
	 

	49
	Розетка з заземлюючим контактом  накладна,16А IP44 
WDE000643
	шт.
	1
	 

	50
	Тримісна рамка горизонтальна   Asfora ЕРН5800321
	шт.
	13
	 

	51
	Коробка установочна ф60мм ПВХ ОНС 60 Fs
	шт
	58
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	52
	Коробка розгалудження внутр. установки s027030
	шт
	36
	 




	Водопровід та каналізація

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	м
	8
	 

	2
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
	м
	4
	 

	3
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 20х2,8 мм
	м
	8
	 

	4
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 25х3,5 мм
	м
	4
	 

	5
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	12
	 

	6
	Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 22 мм товщиною 6 мм
	м
	8
	 

	7
	Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 28 мм товщиною 6 мм
	м
	4
	 

	8
	Кріплення для труб дiам. 25 мм
	шт
	4
	 

	9
	Кріплення для труб дiам. 20 мм
	шт
	8
	 

	10
	Настінне коліно діам. 20хR1/2" мм
	шт
	5
	 

	11
	Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2"
	шт
	1
	 

	12
	Перехід із внутр.різьбою 25* R 3/4"
	шт
	1
	 

	13
	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм
	шт
	1
	 

	14
	Кран під умивальник 1/2" / 1/2" KZ01
	шт
	4
	 

	15
	Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см
	шт
	4
	 

	16
	Голендер 1/2"
	шт
	1
	 

	17
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 32 мм
	шт
	1
	 

	18
	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм
	шт
	1
	 

	19
	Кран поливальний, діаметр 15 мм
	шт
	1
	 

	20
	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм
	шт
	1
	 

	21
	Лiчильник VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 Dy=15 G=1,
5м3/год VLF-R
	шт
	1
	 

	22
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм
	фільтр
	1
	 

	23
	Фільтр косий, 400мкм,dy20 VT.192.N
	шт
	1
	 

	24
	Клапан зворотній  , dy20  VT.161.N
	шт
	1
	 

	25
	Кран кульовий, ВН dy20 VT.227.N
	шт
	2
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	1
	2
	3
	4
	5

	26
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	м
	7
	 

	27
	Труби PPR  PN 20 для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм "
	м
	7
	 

	28
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	7
	 

	29
	Iзоляцiя для труб  дiам. 22 мм товщиною 9 мм
	м
	7
	 

	30
	Кріплення для труб дiам. 20 мм
	шт
	5
	 

	31
	Настінне коліно діам. 20хR1/2" мм
	шт
	3
	 

	32
	Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2"
	шт
	1
	 

	33
	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм
	шт
	1
	 

	34
	Голендер 1/2"
	шт
	1
	 

	35
	Кран під умивальник 1/2" / 1/2" KZ01
	шт
	2
	 

	36
	Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см
	шт
	2
	 

	37
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	к-т
	1
	 

	38
	Водонагрівач електричний 15/3; 1,
2кВт
	шт
	1
	 

	39
	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм
	шт
	1
	 

	40
	Кран поливальний, діаметр 15 мм
	шт
	1
	 

	41
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	2
	 

	42
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
50 мм
	м
	2
	 

	43
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	5
	 

	44
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
110 мм
	м
	5
	 

	45
	Хомут із шурупом діам. 50 мм
	шт
	3
	 

	46
	Хомут iз шурупом дiам. 110 мм
	шт
	5
	 

	47
	Заглушка діам. 110 мм (для прочистки)
	шт
	2
	 

	48
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком
	к-т
	2
	 

	49
	Унiтаз керамічний з випуском і зливним бачком
	шт
	1
	 

	50
	Унітаз керамічний з випуском і зливним бачком,
підвісний для людей з обмеженими фіз. можливостями
	шт
	1
	 

	51
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів тощо
	шт
	2
	 

	52
	Поручнi настінні рухомі з нержавіючої сталі
	шт
	1
	 

	53
	Поручнi настінні і підлогові з нержавіючої сталі
	шт
	1
	 

	54
	Дюбелі розпірні поліетиленові
	к-т
	4
	 

	55
	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води
	к-т
	2
	 

	56
	Умивальники керамічні з сифоном та випуском
	комплект
	1
	 

	57
	Умивальник керамічний для МГН з сифоном та випуском
МІО 65
	комплект
	1
	 

	58
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів тощо
	шт
	2
	 

	59
	Поручнi настінні рухомі з нержавіючої сталі
	шт
	1
	 

	60
	Поручнi настінні і підлогові з нержавіючої сталі
	шт
	1
	 

	61
	Дюбелі розпірні поліетиленові
	к-т
	4
	 

	62
	Змішувачі для умивальників, , з поворотним
корпусом, однією рукояткою та аератором
	комплект
	2
	 

	63
	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	6
	 

	64
	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм
	шт
	10
	 

	65
	Трійник із поліпропілену діам. 100мм
	шт
	2
	 

	66
	Трійник  із поліпропілену діам. 110/50/110 мм, 45град.
	шт
	1
	 

	67
	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам.
110/50/110 мм
	шт
	1
	 

	68
	Установлення трапів діаметром 100 мм
	к-т
	2
	 

	69
	Люки підлогові 300х300 , серія Лайт плюс
	комплект
	2
	 

	70
	Установлення трапів діаметром 100 мм
	к-т
	2
	 



	1
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	5

	71
	Люки пластикові, D150х150
	шт
	2
	 

	72
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм
	шт
	1
	 

	73
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах
будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних
діаметром 50 мм
	м
	2
	 

	74
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах
будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних
діаметром 100 мм
	м
	4
	 

	75
	Демонтаж раковин [умивальників]
	к-т
	1
	 

	76
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	к-т
	1
	 

	77
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 20 мм
	м
	4
	 

	78
	Навантаження сміття вручну
	 т
	0,251868
	 

	79
	Перевезення сміття до 5 км
	т
	0,25
	 




	Вентиляція

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	 

	2
	Вентилятор канальний L вит.= 185
м3/год, 
	шт
	1
	 

	3
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	5,3175
	 

	4
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	2
	 

	5
	Вентиляційна решітка 125 бВ   
	шт
	2
	 




	Опалення

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	13,61
	 

	2
	Радіатор сталевий тип 22VK 500х500 
	шт
	3
	 

	3
	Радіатор сталевий тип 22VK 500х800 
	шт
	3
	 

	4
	Радіатор сталевий тип 22VK 500х900 
	шт
	2
	 

	5
	Радіатор сталевий тип 22VK 500х1000 
	шт
	3
	 

	6
	Радіатор сталевий тип 33VK 500х1000 
	шт
	1
	 

	7
	Установлення кранів повітряних
	комплект
	36
	 

	8
	 Клапан RA-N-15 кутовий 
	шт
	12
	 

	9
	Клапан відключення RLV-S-15 кутовий 
	шт
	12
	 

	10
	Термостатичний елемент RA-2991
	шт
	12
	 

	11
	Установлення кранів повітряних
	комплект
	12
	 

	12
	Повітровідвідник ручний
	шт
	12
	 

	13
	Кран для зливу, діаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	14
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	м
	130
	 

	15
	Труби поліпропіленові  для
гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм 
	м
	130
	 

	16
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
	м
	36
	 

	17
	Труби поліпропіленові  для
гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм 
	м
	36
	 

	18
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм
	м
	12
	 

	19
	Труби поліпропіленові    для
гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм 
	м
	12
	 

	20
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	178
	 

	21
	Захисна трубка /гофрована/ 22х2,25 мм
	м
	130
	 

	22
	Захисна трубка /гофрована/ 28х2,5 мм
	м
	36
	 

	23
	Захисна трубка /гофрована/ 38х3 мм
	м
	12
	 

	24
	Кріплення трубопроводу ф 20 мм
	шт
	260
	 

	25
	Кріплення трубопроводу ф 25 мм
	шт
	60
	 

	26
	Кріплення трубопроводу ф 32 мм
	шт
	17
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	2
	3
	4
	5

	27
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	82
	 

	28
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	12
	 

	29
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	4
	 

	30
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	16
	 

	31
	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм
	шт
	8
	 

	32
	Трійник  діам. 25 мм
	шт
	2
	 

	33
	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм
	шт
	2
	 

	34
	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	2
	 

	35
	Муфта діам. 20 мм
	шт
	36
	 

	36
	Муфта діам. 25 мм
	шт
	10
	 

	37
	Муфта діам. 32 мм
	шт
	4
	 

	38
	Муфта перехідна діам. 25х20 мм
	шт
	6
	 

	39
	Муфта перехідна діам. 32х20мм
	шт
	2
	 

	40
	Муфта перехідна  діам. 32х25 мм
	шт
	2
	 

	41
	Муфта перехідна метал/PPR  діам.1/2"х20 мм
	шт
	24
	 

	42
	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклеючою плівкою
	м2
	10
	 

	43
	Відстінна ізоляція пінофол d=10мм
	м2
	10,22
	 

	44
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 32 мм
	шт
	2
	 

	45
	Шланг гнучкий технічний
	м
	20
	 

	 



	Пожежна сигналізація

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	шт
	1
	 

	2
	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас" 4 П.1
	шт
	1
	 

	3
	Акумулятор 12в/18А/год
	шт
	1
	 

	4
	Модуль релейних ліній МРЛ 2.2 Тірас
	шт.
	1
	 

	5
	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, свiтловий у нормальному виконаннi
	шт
	17
	 

	6
	Сповiщувач  пожежний димовий СПД Тірас
	комплект
	13
	 

	7
	Сповiщувач пожежний ручний СПР Тірас
	шт
	3
	 

	8
	Сповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"
	шт.
	1
	 

	9
	Сповіщувач світло- звуковий "ПОЖЕЖА" ОЗС -2 "Тірас"
	шт.
	2
	 

	10
	Коробка комутаційна
	шт
	1
	 

	11
	Коробка комутаційна КМС 2-12 "Алай"
	шт
	1
	 

	12
	Прокладання коробів пластикових
	м
	140
	 

	13
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах
	м
	140
	 

	14
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2
	м
	12
	 

	15
	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	м
	12
	 

	16
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	м
	12
	 

	17
	Кабель електричний (для підключення ППКП до мережі)
ВВГ нгд 3х1,5
	м
	10,2
	 

	18
	Провід сигналізації з мідними жилами ПСВВнгд 4х0,4
	м
	128,52
	 

	19
	Кабель вогнетривкий JE-H(ST)HBdFE 180/E30 2х0,8
	м
	20,4
	 

	20
	Короб електротехнічний LH 20х10
	м.п
	140
	 

	21
	Труба гофрована, дiаметр 16 мм
	м
	12
	 

	 



4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:
4.1. Оригінал гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації об'єкта  капітального ремонту протягом 10 років після проведення робіт. 
4.2.Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 ( або аналог)  версія 3.2.0 (не нижче) та складена у відповідності до чинних ДСТУ, що регламентують правила визначення вартості будівництва, скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника,  у складі: 
- орієнтовний графік виконання робіт (з урахуванням видів робіт, які необхідно виконати);  
- Договірна ціна (визначається без урахування вартості проектної документації, проходження її експертизи, витрат на авторський та технічний нагляд та витрат, які учасник понесе для участі у процедурі закупівлі);
· Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без урахування проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

5. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
6. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.
7. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи». Учасником у складі пропозиції надається інформація у довільній формі щодо зобов’язань Учасника дотримуватись зазначених заходів у сфері захисту довкілля.
8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист на підтвердження того, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються для виконання робіт, є новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність.
      Окрім того, учасник надає гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому  гарантує, що матеріали, які будуть використані під час виконання робіт, запропоновані учасником у складі тендерної пропозиції, не будуть ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.
9. У складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії оригіналів сертифікатів відповідності / висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали, які будуть використовуватись у виконанні робіт, завірені підписом та печаткою Учасника.  
10. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів. 
11. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

Очікувана вартість закупівлі:  – 5 086 383   грн. (з ПДВ), з них у 2023 році у відповідності до наявних кошторисних призначень на 2023 рік  сплачуються: 638 433,13 грн.

         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом «Капітальний ремонт вбудованих приміщень дитячої бібліотеки за адресою: вул. Ужанська, 2, м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту на 2023 рік та перспективних видатків на 2024 рік.  


