Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі  філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:       роботи


Ідентифікатор закупівлі:    UA-2025-07-18-005626-a
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

1. [bookmark: _GoBack]Клас наслідків (відповідальності) – СС1.  
2. Місце виконання робіт: Філія опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Перечин, вул. Ужанська, 9. 

3. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2025 р.
4. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам  ДБН, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
5. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.
6. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, обов’язковість застосування яких передбачена нормативно-правовими актами або будівельними норм. Відомість обсягів робіт та відомість ресурсів без цін  додаються до технічного завдання окремими файлами. 
7. Забезпечення матеріальними ресурсами покладається на підрядника та здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» та проектної документації.
8. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». 

Примітка:
1. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі даної тендерної документації  містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва  вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".
2. Якщо учасником пропонується еквівалент до того, що вимагається замовником, додатково у складі пропозиції учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик еквіваленту, що пропонується учасником.
        
	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

	 
	 

	Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., м. Перечин, вул. Ужанська, 9
Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

	CESMM4

	

	Кодовий
номер
	Назва (короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за
одиницю,
грн.
	Загальна
вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КР1-8-10
	Розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2
	м3
	42
	 
	 

	КБ6-1-5
	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3
	м3
	9,6
	 
	 

	КБ6-18-1
	(Демонтаж) Улаштування балок
фундаментних
	м3
	3,5
	 
	 

	КБ9-43-1
	(Демонтаж) Монтаж фахверка
(металевих секцій огорожі)
	т
	1,1
	 
	 

	КБ6-22-1
	(Демонтаж) Улаштування перекриттів
безбалкових товщиною до 200 мм на
висоті від опорної площадки до 6 м
(парапет)
	м3
	0,9
	 
	 

	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
	т
	33,6
	 
	 

	С311-10-М
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	121,23
	 
	 

	КР1-4-2
	Копання ям для встановлення стояків та
стовпів глибиною 0,7 м
	ям
	34
	 
	 

	КР1-18-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого
механiзованим способом]
	м3
	2
	 
	 

	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
	м3
	1,3
	 
	 

	КБ6-1-5
	Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення під
колони об'ємом до 3 м3
	м3
	5
	 
	 

	КБ6-18-1
	Улаштування балок фундаментних
	м3
	6,45
	 
	 

	КБ9-71-1
	Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових
будівель
	т
	0,98466
	 
	 

	КБ6-11-6
	Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону
	т
	0,98466
	 
	 

	КБ13-16-6
	Ґрунтування металевих поверхонь за
один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	28
	 
	 

	КБ13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	21
	 
	 

	КР11-41-1
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
фасадів
	м2
	48
	 
	 

	КР12-50-2
	Силікатне фарбування нових фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні
	м2
	48
	 
	 

	КБ7-53-11
	Установлення дрібних конструкцій
[підвіконників, зливів, парапетів та ін.]
масою до 0,5 т
	шт
	56
	 
	 

	КР18-74-7
	Улаштування воріт із готових ґратчастих
полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м
при встановлених стовпах
	м2
	6,4
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КР18-74-8
	Улаштування воріт із готових ґратчастих
полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м
при встановлених стовпах
	м2
	7,6
	 
	 

	КР18-76-7
	Улаштування хвірток із готових
ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м
до 1,6 м при встановлених стовпах
	м2
	3,2
	 
	 

	КР18-76-8
	Улаштування хвірток із готових
ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м
до 2,0 м при встановлених стовпах
	м2
	7,6
	 
	 

	КБ9-36-3
	Монтаж перегородок стальних
консольних, сітчастих
	м2
	83,2
	 
	 

	КР12-33-7
	Фарбування суриком за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь
грат та огорож
	м2
	170
	 
	 

	КР1-18-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
	м3
	0,9
	 
	 

	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
	м3
	0,23
	 
	 

	КБ6-1-22
	Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм
	м3
	1,4
	 
	 

	КБ6-1-19
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору
	м3
	0,33
	 
	 

	КБ15-26-1-13
	Улаштування покриттів східців і
підсхідців з бруківки на розчині із сухої
клеючої суміші
	м2
	2,5
	 
	 

	КР11-41-1
	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
фасадів
	м2
	1,5
	 
	 

	КР12-50-2
	Силікатне фарбування нових фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні
	м2
	1,5
	 
	 

	КР9-20-4
	Установлення металевих огорож без
поручня
	м
	2,5
	 
	 

	КР2-1-3
	Розбирання монолітних бетонних
фундаментів
	м3
	1,5
	 
	 

	КР18-1-5
	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом
	м3
	54,21
	 
	 

	КР18-1-4
	Розбирання чорних щебеневих покриттів
та основ
	м3
	399,36
	 
	 

	КР18-1-7
	Розбирання цементнобетонних покриттів
(відмостка)
	м3
	5,85
	 
	 

	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
	т
	639,06
	 
	 

	С311-5-М
	Перевезення сміття до 5 км
	т
	639,06
	 
	 

	КР1-7-2
	Планування площ механізованим
способом, група ґрунту 2
	м2
	1720
	 
	 

	КР18-23-1
	Улаштування одношарових основ
товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70
мм з межею міцності на стиск понад 98,1
МПа [1000 кг/см2]
	м2
	1720
	 
	 

	КР18-23-4
	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-1,
 18-23-2, 18-23-3
	м2
	-1720
	 
	 

	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	м2
	1720
	 
	 

	КР18-12-7
	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм
	м2
	11
	 
	 

	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	2,31
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КР18-23-1
	Улаштування одношарових основ
товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70
мм з межею міцності на стиск понад 98,1
МПа [1000 кг/см2]
	м2
	11
	 
	 

	КР18-23-4
	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норм 18-23-1,
 18-23-2, 18-23-3
	м2
	-11
	 
	 

	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	м2
	11
	 
	 

	КР1-7-2
	Планування площ механізованим
способом, група ґрунту 2
	м2
	126
	 
	 

	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
	м3
	12,6
	 
	 

	КБ6-1-1
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	18,9
	 
	 

	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	м2
	126
	 
	 

	КР18-30-1
	Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу
	м
	23
	 
	 

	КР18-29-2
	Установлення бортових каменів
бетонних і залізобетонних при інших
видах покриттів
	м
	44
	 
	 

	КР11-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадів по
каменю та бетону з землі та риштувань
цементно-вапняним розчином, площа до
5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	64
	 
	 

	КБ15-47-5
	Установлення перфорованих
штукатурних кутиків
	м
	108
	 
	 

	КР12-50-2
	Силікатне фарбування нових фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні
	м2
	64
	 
	 

	КР9-6-1
	Розбирання прямої частини дерев'яних
поручнів (брусків лавиць)
	м
	138
	 
	 

	КР20-12-1
	(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,0435
	 
	 

	КБ9-71-1
	Виготовлення монорейок, балок та інших
подібних конструкцій промислових
будівель
	т
	0,022
	 
	 

	КР20-12-1
	Монтаж дрібних металоконструкцій
вагою до 0,1 т
	т
	0,022
	 
	 

	КБ13-44-7
	Очищення поверхонь щітками
	м2
	3
	 
	 

	КБ13-16-6
	Ґрунтування металевих поверхонь за
один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	3
	 
	 

	КБ13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	3
	 
	 

	КБ10-81-1
	Установлення поручнів на сходових
площадках
	м
	138
	 
	 

	КБ9-49-1
	Ставлення болтів будівельних з гайками
й шайбами
	шт
	34
	 
	 

	КР12-16-3
	Фарбування олійними сумішами
дерев'яних поручнів з покриттям лаком
	м2
	34
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 



	

	Відомість ресурсів  (без цін)

	

	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.
	у тому числі:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	відпускна
ціна, 

грн.
	транспортна
 складова,

 грн.
	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	4012,58
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	3,5
	
	 
	 
	 

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	  -    
	
	 
	 
	 

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	  -    
	
	 
	 
	 

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	489,87
	
	 
	 
	 

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин
	розряд
	4,7
	
	 
	 
	 

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття
	люд.год
	83,02
	
	 
	 
	 

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	  -    
	
	 
	 
	 

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 
	
	 
	 
	 

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	578,85
	
	 
	 
	 

	9.2
	 
	      коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель
      і споруд
	люд.год
	  -    
	
	 
	 
	 

	 
	 
	       коштів на  виконання будівельних робіт:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3
	 
	            у зимовий період
	люд.год
	  -    
	 
	 
	 
	 

	9.4
	 
	            у літній період
	люд.год
	50,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	5214,76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	3,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	6,13314
	
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	КБМ201-13
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т
	маш. год
	1,84467
	
	 
	 
	 

	12
	КБМ201-311
	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]
	маш. год
	18,9955
	
	 
	 
	 

	13
	КБМ202-128
	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,89516
	
	 
	 
	 

	14
	КБМ202-129
	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т
	маш. год
	12,795056
	
	 
	 
	 

	15
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	1,00666
	
	 
	 
	 

	16
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш. год
	1,32941
	
	 
	 
	 

	17
	КБМ202-1141
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	3,10275
	
	 
	 
	 

	18
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,15641
	
	 
	 
	 

	19
	КБМ203-850
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т
	маш. год
	2,52256
	
	 
	 
	 

	20
	КБМ203-853
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т
	маш. год
	6,000896
	
	 
	 
	 

	21
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш. год
	0,5945
	
	 
	 
	 

	22
	КБМ204-101
	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт
	маш. год
	133,53594
	
	 
	 
	 

	23
	КБМ204-201
	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А
	маш. год
	0,26015
	
	 
	 
	 

	24
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	40,10966
	
	 
	 
	 

	25
	КБМ204-1000
	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А
	маш. год
	7,04662
	
	 
	 
	 

	26
	КБМ205-101
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
	маш. год
	41,54054
	
	 
	 
	 

	27
	КБМ205-401
	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв
	маш. год
	0,57868
	
	 
	 
	 

	28
	КБМ206-337
	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3
	маш. год
	50,42583
	
	 
	 
	 

	29
	КБМ207-149
	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]
	маш. год
	9,96387
	
	 
	 
	 

	30
	КБМ211-901-1
	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
	маш. год
	82,19732
	
	 
	 
	 

	31
	КБМ212-202
	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]
	маш. год
	27,58791
	
	 
	 
	 

	32
	КБМ212-701
	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т
	маш. год
	0,022
	
	 
	 
	 

	33
	КБМ212-906
	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т
	маш. год
	33,0621
	
	 
	 
	 

	34
	КБМ212-907
	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т
	маш. год
	74,6061
	
	 
	 
	 

	35
	КБМ212-1560
	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,
 маса до 100 кг
	маш. год
	6,0009
	
	 
	 
	 

	36
	КБМ212-1601
	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
	маш. год
	16,05964
	
	 
	 
	 

	37
	КБМ212-1801
	Розподільники щебеню та гравію
	маш. год
	1,731
	
	 
	 
	 

	38
	КБМ233-261
	Верстат трубозгинальний гідравлічний
	маш. год
	0,51724
	
	 
	 
	 

	39
	КБМ233-345
	Прес-ножиці комбіновані
	маш. год
	1,52033
	
	 
	 
	 

	40
	КБМ233-803
	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій
	маш. год
	60,53075
	
	 
	 
	 

	41
	КБМ233-1002
	Верстати свердлильні
	маш. год
	4,7313
	
	 
	 
	 

	42
	КБМ234-201
	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
	маш. год
	0,57868
	
	 
	 
	 

	43
	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	2,31
	
	 
	 
	 

	44
	С311-5-М
	Перевезення сміття до 5 км
	т
	639,06
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	45
	С311-10-М
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	121,23
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	КБМ200-61
	Гайковерт пневматичний
	маш. год
	1,65784
	 
	 
	 
	 

	47
	КБМ203-401
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]
	маш. год
	1,3632
	 
	 
	 
	 

	48
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
	маш. год
	0,01265
	 
	 
	 
	 

	49
	КБМ204-1100
	Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг
	маш. год
	7,04662
	 
	 
	 
	 

	50
	КБМ211-101
	Бадді, місткість 2 м3
	маш. год
	12,7079425
	 
	 
	 
	 

	51
	КБМ233-301
	Машини шліфувальні електричні
	маш. год
	0,301998
	 
	 
	 
	 

	52
	КБМ233-1100
	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора
	маш. год
	11,37465
	 
	 
	 
	 

	53
	КБМ270-90
	Пилка дискова електрична
	маш. год
	267,071883
	 
	 
	 
	 

	54
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	4,386175
	 
	 
	 
	 

	55
	КБМ270-115
	Дрилі електричні
	маш. год
	0,401332
	 
	 
	 
	 

	56
	КБМ270-116
	Вібратори поверхневі
	маш. год
	6,500475
	 
	 
	 
	 

	57
	КБМ270-117
	Вібратори глибинні
	маш. год
	7,6654205
	 
	 
	 
	 

	58
	КБМ270-150
	Киркувальник
	маш. год
	18,9735
	 
	 
	 
	 

	59
	КБМ270-250
	Станок для різання керамічної плитки
	маш. год
	1,4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	С111-88
	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
	т
	0,0089984
	
	
	
	

	61
	+&С111-92-1
варіант 1
	Болт меблевий 8х100мм
	шт
	102
	
	
	
	

	62
	С111-175
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм
	т
	0,0013936
	
	
	
	

	63
	С111-181
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,0109556
	
	
	
	

	64
	С111-253
	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,0080981
	
	
	
	

	65
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,6304
	
	
	
	

	66
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,02295
	
	
	
	



	67
	+&С111-394-1
	Імпрегнат Vidaron V08 мат
	л
	6,8
	
	
	
	

	68
	С111-627
	Оліфа комбінована К-2
	т
	0,005899
	
	
	
	

	69
	С111-783
	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг
	т
	0,0034944
	
	
	
	

	70
	С111-816
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,0028774
	
	
	
	

	71
	С111-818-1
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм
	т
	0,0035005
	
	
	
	

	72
	+&С111-829-
11-3 варіант 1
	Труба профільна 40х40х2
	т
	0,02163
	
	
	
	

	73
	+С111-956
варіант 1
	Завіса воротна
	шт
	48
	
	
	
	

	74
	+С111-1066
варіант 1
	Лист  товщина 3 мм
	т
	0,0092803
	
	
	
	

	75
	С111-1292
	Уайт-спірит
	т
	0,000336
	
	
	
	

	76
	+С111-1305
	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
	т
	9,047846
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	77
	С111-1513
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,0130517
	
	
	
	

	78
	С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,00322131
	
	
	
	

	79
	С111-1604
	Папір шліфувальний
	м2
	1,134
	
	
	
	

	80
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	0,7414
	
	
	
	

	81
	С111-1624-2
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	0,5
	
	
	
	

	82
	С111-1638
	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
	шт
	0,021
	
	
	
	

	83
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,10067
	
	
	
	

	84
	С111-1656-2
	Фарби силікатні для зовнішніх робіт
	т
	0,0838765
	
	
	
	

	85
	С111-1757
	Рядно
	м2
	57,1248
	
	
	
	

	86
	+С111-1776-
П1
	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм
	шт
	29,5472
	
	
	
	

	87
	С111-1844-1
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	м
	113,4
	
	
	
	

	88
	+&С111-1846-
3 варіант 1
	Анкер розпірний з болтом М8, 10х120мм
	шт
	34
	
	
	
	

	89
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,000308
	
	
	
	

	90
	+&С111-1848-
41 варіант 1
	Гайка М8
	шт
	102
	
	
	
	

	91
	+&С111-1848-
41 варіант 2
	Шайба М8
	шт
	102
	
	
	
	

	92
	С111-1853-4
	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм
	т
	0,0049665
	
	
	
	

	93
	С111-1895
	Шпаклівка клейова
	т
	0,00034
	
	
	
	

	94
	С111-2000-2
	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного
каменю Ceresit СМ 117
	кг
	14,14
	
	
	
	

	95
	С112-8
	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см
	м3
	0,019479
	
	
	
	

	96
	+&С112-23-2
	Брусок дерев'яний струганий 70х50мм
	м.п.
	138
	
	
	
	

	97
	С112-25
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,04644
	
	
	
	

	98
	С112-38
	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт
	м3
	0,0748
	
	
	
	

	99
	С112-53
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,000363
	
	
	
	

	100
	С112-57
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,09288
	
	
	
	

	101
	С112-61
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	0,027245
	
	
	
	

	102
	+&С113-348-
1-К варіант 2
	Труба профільна 80х80х5 (11,49кг/м.п.)
	т
	1,0059495
	
	
	
	

	103
	+&С114-37-1
варіант 1
	Склосiтка
	м2
	67,2
	
	
	
	

	104
	+С121-253
варіант 1
	Хвіртка "Престиж" 1,0х1,6м
	шт
	2
	
	
	
	

	105
	+С121-253
варіант 2

	Хвіртка "Престиж" 1,0х1,9м
	шт
	4
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	106
	+&С121-257-2
варіант 1
	Ворота "Престиж" 4х1,6м
	шт
	1
	
	
	
	

	107
	+&С121-257-2
варіант 2
	Ворота "Престиж" 4х1,9м
	шт
	1
	
	
	
	

	108
	+&С121-393-5
	Огорожа секційна Престиж заводського виготовлення
	шт
	26
	
	
	
	

	109
	+&С123-361-1
варіант 3
	Огороджуюча конструкція з нержавіючої сталі висотою 0,9м
з поручнями 
	м
	2,5
	
	
	
	

	110
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	8,922325
	
	
	
	

	111
	С123-515-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм
	м2
	0,03742
	
	
	
	

	112
	+С124-1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм
	т
	0,1414
	
	
	
	

	113
	+С124-21
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,3795
	
	
	
	

	114
	С124-59
	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо
	т
	0,021632
	
	
	
	

	115
	С142-10-2
	Вода
	м3
	148,30307
	
	
	  -    
	  -    



	116
	С1113-21
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00279
	
	
	
	

	117
	С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,000465
	
	
	
	

	118
	С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00456
	
	
	
	

	119
	С1113-307
	Скло рідке калійне
	т
	0,030986
	
	
	
	

	120
	+&С1416-8694
варіант 1
	Каменi бортовi, БР100.30.15
	шт
	44
	
	
	
	

	121
	+С1421-9452
варіант 1
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	25,965
	
	
	
	

	122
	+С1421-9454
варіант 1
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше
	м3
	261,7272
	
	
	
	

	123
	+С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	16,2495
	
	
	
	

	124
	+С1421-9552
	Пісок природний, збагачений
	м3
	5,7567
	
	
	
	

	125
	+С1421-10435
варіант 1
	Тротуарна плитка бетонна морозостійка, товщ. 8 см 
	м2
	1922,9202
	
	
	
	

	126
	+С1421-10435
варіант 2
	Тактильна бруківка (сфери) 300х300х60 мм (тактильна
смуга)
	м2
	10,26
	
	
	
	

	127
	+С1421-10435
варіант 3
	Тротуарна плитка бетонна морозостійка, товщ. 6 см
	м2
	10,5747
	
	
	
	

	128
	+С1421-10634
	Пісок природний, рядовий
	м3
	82,40748
	
	
	
	

	129
	+С1424-11600
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	29,87795
	
	
	
	

	130
	+С1424-11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	6,54675
	
	
	
	

	131
	+С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	1,8744
	
	
	
	

	132
	+С1425-11702
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
	м3
	2,41165
	
	
	
	

	133
	+&С1426-
11789-1
варіант 1
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, 300х300х30 мм, ФЕМ
	м2
	2,55
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	134
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,10611
	
	
	
	

	135
	+С188888-35
варіант 1
	Поребрик 100-20-08
	шт
	23
	
	
	
	

	136
	+К589421-
1366
варіант 1
	Плити парапетні 1000х300х50мм
	шт
	56
	
	
	
	

	137
	С1545-104
	Брухт металевий (зворотній матеріал)
	т
	1,1
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	 
	 
	 

	138
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	86,4905
	
	
	 
	 



	139
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,1946
	
	
	 
	 

	 

	Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

	Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем.

	  



Очікувана вартість:  4 429 198,00 грн. з ПДВ

           Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом  «Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі  філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення на 2025 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту об’єкта.  

